湛江市坡头区XXX烟花爆竹XX与其周围安全条件说明

本销售店位于湛江市坡头区×××，现场情况如下：

1.零售店（点）长X米、宽X米；零售场所内部面积约为XX平方米。

2.零售场所的电气线路无明接头；当采用普通电气设备时,与烟花爆竹保持不小于1.2m的水平投影距离,且不使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。
3.配备有X个X公斤的干粉灭火器，并张贴有明显的警示标志（警示内容：1、严禁烟火；2、禁止吸烟；3、禁止燃放烟花爆竹；4、机动车辆装卸时必须熄火。）、安全管理制度与操作规程，规范设置提示牌：“零售场所外100米范围内禁止燃放爆竹等地面类产品”、“零售场所外100米范围内不应燃放组合烟花等升空类产品”。
4.零售点没有与居民居住场所（简单说明零售点的情况）设置在同一建筑物内（没有住人），无“下店上宅”“前店后宅”的情形。

5.零售店（点）未设置在地下及半地下室内或上方有输送石油、天然气等易燃易爆物质管道的建筑物内。

6.与学校,医院,幼儿园,养老院,集贸市场,文物古迹,博物馆,展览馆,档案馆,图书馆,危险品生产、储存及加油站、加气站等易燃易爆场所保持100米以上的安全距离；周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点。

7.零售场所建筑物的耐火等级应符合GB50016的规定，且不低于X级。

8.安全出口应通畅。零售场所建筑面积为XX平方米，设了X个安全出口；店内任意一点至安全出口的距离不大于15米;顾客进出的门宽不小于1.5米。

现状说明与现场安全条件相符合。
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